Testprotocol

Doel: Het doel van deze test is om de ergonomie van de add-on te evalueren die door een van de gespgaatjes bevestigd dient te worden, om te verzekeren dat het comfortabel en gebruiksvriendelijk is voor de gebruiker.

Benodigdheden:

1. Prototype van de add-on
2. Horloge waarvoor de add-on ontworpen is
3. Testpersonen

Testprocedure:

1. Introductie:
   * Leg het doel van de test uit aan de testpersonen.
   * Wijs op het belang van eerlijke feedback.
2. Instructies:
   * Leg uit hoe de add-on aan het horloge bevestigd dient te worden.
   * Moedig testpersonen aan om de add-on te gebruiken zoals ze normaal hun horloge zouden dragen.
3. Beoordeling van Comfort:
   * Laat de testpersonen de add-on dragen gedurende een bepaalde tijd (bijv. 5 minuten).
   * Noteer eventuele ongemakken of drukpunten die ze ervaren.
4. Functionaliteitstest:
   * Laat de testpersonen verschillende functies van het horloge uitvoeren terwijl de add-on is bevestigd.
   * Controleer of de add-on het gebruik van het horloge niet belemmert.
5. Bewegingsvrijheid:
   * Vraag testpersoon om taken uit te voeren (zoals lopen, tennissen, schrijven enz.) terwijl ze de add-on dragen.
   * Beoordeel of de add-on de bewegingsvrijheid van de gebruiker beïnvloedt.
6. Feedback:
   * Stimuleer testpersonen om openlijk hun gedachten en gevoelens over de add-on te delen.
   * Vraag specifiek naar suggesties voor verbetering.
7. Polsbandje:
   * Herhaal de vorige stappen die van belang zijn voor het polsbandje
8. Afsluiting:
   * Bedank de testpersonen voor hun deelname.

Data-analyse: Analyseer de verzamelde feedback en identificeer patronen of consistenties in de reacties van de testpersonen. Gebruik deze informatie om eventuele aanpassingen aan het ontwerp van de add-on voor te stellen.